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1. 개요
이 제품은 라인스캔 컨트롤러 입니다.
2. 특징
A. 마이크로 컴퓨터 CPU를 사용하였습니다.
B. 밝기 조절이 512 단계로 세밀하게 조절됩니다.(통신으로 제어시 512단계) [000~511]
C. 전면 판넬의 노브를 이용하여 밝기 조절이 가능합니다.
D. RS-232 통신으로 밝기 제어가 가능합니다.
E. HLS2 조명전용 컨트롤러 입니다.
3. 외형도
A. 앞면
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1 밝기 설정 노브 : 노브를 돌려 밝기 값 조절이 가능합니다.

2 MODE 설정 : 조명 제어 시 사용하고자 하는 모드를 선택 할 수 있습니다.
(RS-232C(USART) 모드,MANUAL 모드) 
3 전원 스위치 : 메인 파워 스위치 입니다.

B. 뒷면
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1 Output Connector : HLS2 전용 조명의 전원이 출력 되는 커넥터 입니다.
2 RS-232C 통신용 D-SUB 커넥터 : RS232통신 단자 입니다. (통신속도:19200bps)

3 AC전원 커넥터 : 전원 입력 단자 입니다.
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A. RS232 통신 포트
1 RS232통신 단자 입니다.
2 통신 속도(Baud rate)
 : 19,200bps

3 데이터 비트(Data bit) 
 : 8bit

4 패리티 (Parity)

 : None

5 스톱 비트(Stop bits) 
 : 1 
5. 통신 프로토콜

A. 채널 별 밝기 제어
	
	
	

	ASCII
	START
	CH
	밝기 값
	END

	Char
	L
	1 
	0
	1
	0
	[CR]
	[LF]

	HEX
	0x4C
	0X31
	0x30
	0x31
	0x30
	0x0D
	0x0A

	
	
	


1  시작 인식 코드는 ‘ L ’ (0x4C)입니다.
2  CH은 ‘1’채널 입니다.
3  밝기 값은 0단계 에서 511단계로 설정이 가능합니다.
4  마지막에는 반듯이 CR, LF를 전송 해야 합니다.
5  전송 예 : 
( 1 CH, 밝기 값 250 )
L1250[CR][LF]
( 1 CH, 밝기 값 110 )

  L1110[CR][LF]
B. 밝기 값 수신

	
	
	

	ASCII
	START
	CH
	OP CODE
	END

	Char
	R
	1 
	U
	[CR]
	[LF]

	HEX
	0x52
	0X31
	0x55
	0x0D
	0x0A

	
	
	


1  시작 인식 코드는 ‘ R ’ (0x52)입니다.

2  CH은 ‘1’채널 입니다.’
3  OP CODE(통신 밝기값)는 U(0x55) 입니다.

4  마지막에 반드시 CR,LF를 전송해야 합니다.

5 전송 예: 

(1CH, 밝기 값 수신요청 시)

R1U[CR][LF]
6. 상세 사양

	형식
	사양

	입력 전원
	AC 90~264 VAC / 47~63Hz 1500Watt SMPS

	출력 전원
	DC 24V

	제어 방식
	정 전류

	출력 채널 수
	1 채널

	사용 조명
	HLS2-1020

	제어 방식
	전 면부 제어, USART 통신

	통신 포트
	RS-232 1 PORT

	사용온도
	0 ~ 30도


7. 케이스 도면
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